НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРАКТОРОВ

Щётка дорожная МП
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Дорожная щетка предназначена для эффективной очистки твердых покрытий от пыли, песка и других сыпучих материалов, не оказывающих химического воздействия на материал щеточных дисков. Оборудование обеспечивает качественную уборку территорий и подходит для эксплуатации в различных условиях.
Щетка используется в качестве навесного оборудования для тракторов МТЗ-80.1, МТЗ-82, «Беларус» 900-й серии, ЮМЗ-6, ЮМЗ-6ДМ и ЛТЗ-60АБ, оснащенных передним погрузчиком (КУН) или передним навесным устройством (ПНУ).
Для корректной работы оборудования гидросистема трактора должна соответствовать установленным техническим требованиям.
При отсутствии у заказчика трактора с необходимыми опциями возможна поставка комплекта с передней навеской и автономной гидросистемой, работающей от вала отбора мощности. Такое решение позволяет расширить функциональные возможности трактора и использовать дополнительное навесное оборудование с гидроприводом.

Технические характеристики:
	Модель
	МП-220/800
	МП-250/800

	Ширина захвата щетки, мм
	2200
	2500

	Максимальный угол поворота щетки
	±30°

	Давление гидравлической жидкости, МПа
	16-18

	Рабочая подача гидравлической жидкости,  л/мин
	60-70



image1.jpeg




