НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ МИНИ-ПОГРУЗЧИКОВ

Ковш

Ковш на мини-погрузчик отлично подходит для разгрузки и погрузки сыпучих материалов: гравия, песка и других грузов. Ковши изготавливаются только из прочной, износостойкой стали.
Ковш значительно расширяет возможности мини-погрузчика.

Ковш является навесным оборудованием для универсальных мини-погрузчиков и фронтальных мини-погрузчиков.


Технические характеристики
Ковш основной КО–173/0,45; КО–188/0,5.
	Ширина захвата ковша, мм
	Объём ковша, м. куб

	1730
	0,45

	1880
	0,5


[bookmark: _GoBack]Ковш снеговой КС–173/0,68; КС–188/0,76; КС–203/0,82; КС–203/1,0
Ковши снеговые (КС) предназначены для погрузки сыпучих и кусковых материалов плотностью до 1000 кг/м3.

	Ширина захвата ковша, мм
	Объём ковша, м.куб

	1730
	0.68

	1880
	0,76

	2030
	0,82

	2030
	1,0
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