[bookmark: _GoBack]НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ МИНИ-ПОГРУЗЧИКОВ
Щетка с передним бункером

Щетка фронтальная с передним бункером предназначена для механической уборки твердого дорожного покрытия от загрязнений, с загрузкой смета в бункер-мусоросборник и дальнейшей его выгрузки в местах утилизации или кузов транспортного средства.
Щетка является навесным оборудованием для универсальных мини-погрузчиков и фронтальных мини-погрузчиков.

Конструкция щетки предусматривает несколько вариантов исполнения:

ЩПБ – щетка с передним бункером;
ЩПБЛ – щетка с передним бункером и лотковой щеткой;
ЩПБВ – щетка с передним бункером и системой орошения;
ЩПБВЛ – щетка с передним бункером, системой орошения и лотковой щеткой

Технические характеристики
	Модель
	ЩПБ-156
	ЩПБ-200

	Ширина очистки щетки, мм ±30 мм
	1560
	2000

	Ширина очистки с лотковой щеткой, мм ±30 мм
	1870
	2310

	Объем бункера, м.куб
	0,20
	0,25

	Диаметр щеточных дисков, мм
	550
	550

	Количество устанавливаемых щеточных дисков
	31
	40

	Скорость вращения щеточных дисков, об/мин
	до 300
	до 300

	Рабочая скорость машины не более, км/час
	8
	8

	Давление гидравлической жидкости, МПа 
	16 - 18
	16 - 18

	Рабочая подача гидравлической жидкости,  л/мин
	50 - 60
	50 - 60

	Напряжение питания, В
	12
	12

	Емкость бака для воды, л.
	150
	150

	Габаритные размеры, мм ±30 мм

	Длина базовое исполнение / с лотковой щеткой
	1620/2140
	1620/2140

	Ширина базовое исполнение / с лотковой щеткой
	1905/2095
	2340/2530

	Высота базовое исполнение / высота с баком
	645/1085
	645/1085

	Масса база/масса с баком и лотковой щеткой, кг ±30 кг
	350/450 
	380/480 
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