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Пересадчик деревьев ПД 3 -700


Пересадчик деревьев помогает оперативно выкапывать, транспортировать и пересаживать деревья (или другие кустарники) без повреждения корневой системы.
Простота конструкции и эксплуатации обеспечивает ускорение процесса пересадки.

Лопаты располагаются вокруг дерева, заглубляясь в землю, образуют почвенный конус. После этого конус поднимается вверх вместе с деревом с его родной почвой вокруг корневой системы.

Пересадчик деревьев является навесным оборудованием для универсальных мини-погрузчиков и фронтальных мини-погрузчиков.

Технические характеристики
	Диаметр кома, не более, мм
	700

	Диаметр ствола дерева у поверхности земли, не более, мм
	60

	Глубина заглубления ножей, мм
	600

	Количество ножей, шт
	3

	Давление в гидросистеме, МПа
	14-20

	Рабочая подача гидравлической жидкости, л/мин
	40-50

	Габаритные размеры (в транспортном положении), мм ±50 мм

	длина
	1600

	ширина
	1570

	высота
	1320

	Масса без кома, кг ±50 кг
	655

	Масса с комом, кг  ±70 кг
	880
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