НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ МИНИ-ПОГРУЗЧИКОВ

Пересадчик деревьев ПД 4 - 900

Пересадчик деревьев помогает оперативно выкапывать, транспортировать и пересаживать деревья (или другие кустарники) без повреждения корневой системы.
Пересадчик прост в эксплуатации, поэтому процесс пересадки занимает минимум времени.

Лопаты располагаются вокруг дерева, заглубляясь в землю, образуют почвенный конус. После этого конус поднимается вверх вместе с деревом с его родной почвой вокруг корневой системы.

Пересадчик деревьев является навесным оборудованием для универсальных мини-погрузчиков и фронтальных мини-погрузчиков грузоподъемностью не менее 1500 кг.

Технические характеристики
	Диаметр кома, не более, мм
	900

	Диаметр ствола дерева у поверхности земли, не более, мм
	100

	Глубина заглубления ножей, не более, мм
	730

	Высота дерева, не более, м
	4

	Количество ножей, шт
	4

	Давление гидравлической жидкости, МПа
	14-20

	Рабочая подача гидравлической жидкости, л/мин
	40-50

	Габаритные размеры (в транспортном положении), мм ±50 мм

	длина
	2040

	ширина
	2040

	высота
	[bookmark: _GoBack]1500

	Масса без кома, кг  ±50 кг
	890

	Масса с комом, кг  ±80 кг
	1250
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