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Отвал поворотный
О-240/70; О-280/70; О-280/100
О-240/70Г; О-280/70Г; О-280/100Г




Отвал поворотный является незаменимым навесным оборудованием при проведении большинства зимних работ.
Отвал помогает расчистить дороги и территории от снежных завалов. Отвалы имеют высокую прочность и отличные характеристики.

Возможны два варианта управления поворотом отвала:
- Механический (ручной поворот отвала) с последующей фиксацией положения при помощи тяг;
- Гидравлический (поворот при помощи гидроцилиндров).

Отвал является навесным оборудованием для фронтальных погрузчиков и экскаваторов-погрузчиков.
 
Технические характеристики

	Модель
	О-240/70
	О-280/70
	О-280/100

	Максимальная ширина захвата, мм
	2400
	280
	280

	Максимальный угол поворота
	±30°
	±30°
	±30°

	Высота отвала, мм
	700±15
	700±15
	1000±15

	Масса, кг
	440-580*
	468-608*
	508-648*

	
	
	
	

	Модель
	О-240/70Г
	О-280/70Г
	О-280/100Г

	Масса, кг
	446-586*
	473-613*
	513-653*



Примечания - * Параметры в зависимости от кронштейнов крепления к погрузчику.
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