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Разбрасыватель противогололедных материалов РПМ-1,0
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Разбрасыватель противогололедных материалов РПМ – один из главных помощников на зимних дорогах.
РПМ позволяет эффективно и в короткие сроки равномерно распределить сыпучие, твердые противогололедные реагенты по дорогам, тротуарам, стоянкам и дворам.

Для монтажа-демонтажа и эксплуатации разбрасывателя водителю погрузчика не требуется дополнительная помощь.

Разбрасыватель противогололедных материалов является навесным оборудованием для фронтальных мини-погрузчиков и фронтальных погрузчиков, экскаваторов-погрузчиков и тракторов.


Технические характеристики
	Ширина захвата при посыпании, м
	1,5-4

	Объем бункера, м³
	1,0

	Скорость работы при посыпании, км/час
	8

	Рабочая подача гидравлической жидкости, л/мин
	40-60

	Давление гидравлической жидкости, МПа
	14-18

	Габаритные размеры, мм, ±30 мм
	

	длина/ширина/высота
	1430-1650*/1350/1620

	Масса, кг, ±30 кг 
	260-430*



Примечания:
* Параметры в зависимости от кронштейнов крепления к погрузчику.
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