НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

Ковш челюстной
КЧ-220/0,95;  КЧ-240/1,0;  КЧ-250/1,6



Ковш челюстной 3 в 1 объединяет в себе три изделия
- карьерный ковш
​​​​​​​- отвал для перемещения сыпучих грузов с возможностью планирования уровня поверхности 
- грейферный захват.

Ковш челюстной на фронтальный погрузчик отлично подходит для разгрузки и погрузки сыпучих материалов, выравнивания и планирования территории, перемещения крупных грузов.

Ковши изготавливаются только из прочной, износостойкой стали высокой степени прочности.
Ковш челюстной позволяет сэкономить время, трудозатраты и работать в различных условиях и на различных территориях.

Ковш челюстной является навесным оборудованием для фронтальных и телескопических погрузчиков, экскаваторов-погрузчиков.

Технические характеристики

	Наименование
	КЧ-220/0,95
	КЧ-240/1,0
	КЧ-250/1,6

	Ширина захвата ковша, мм
	2200
	2400
	2500

	Объем ковша, м³
	0,95
	1,0
	1,6

	Масса ковша, кг
	540…670*
	920…1000*
	1145…1210*



[bookmark: _GoBack]*Параметры в зависимости от кронштейнов крепления к погрузчику.
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