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Ковши


Ковши для легких материалов наиболее востребованным навесным оборудованием на фронтальный погрузчик.
Ковш отлично подходит для разгрузки и погрузки сыпучих материалов с насыпной плотностью не более 1000 кг/м3.
Ковш позволяет сэкономить время, трудозатраты и работать в различных условиях и на различных территориях!

Ковши изготавливаются только из прочной, износостойкой стали высокой степени прочности.
Ковш является навесным оборудованием для фронтальных и телескопических погрузчиков, экскаваторов-погрузчиков.


Технические характеристики

	Наименование
	Габаритные размеры, мм
длина / ширина / высота
	Масса, кг

	Ковш КЛ-210/1,5
	1430 / 2100 / 1170
	520 – 650

	Ковш КЛ-250/2,0
	1650 / 2500 / 1200
	680 - 780

	Ковш КЛ-250/3,0
	1470 / 2500 / 1450
	950 - 1100



Примечание – в связи с различными типами ковшей и различными типами крепления навесного оборудования даны среднестатистические параметры габаритных размеров и массы.
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