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Отвал для зерна ОЗ-220/300
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Отвал для зерна и силоса удлиненный предназначен для перемещения и сгребания зерна, кормов, силоса и прочих материалов на удаленном расстоянии от базовой машины. 
Отвал для зерна является навесным оборудованием для фронтальных погрузчиков.
Технические характеристики

	Ширина отвала, мм
	2200±20

	Длина (от машины до ножа отвала), мм
	3000…3300*

	Высота отвала, мм
	1000±15

	Масса отвала, кг
	390…480*



Примечание - * Параметры в зависимости от кронштейнов крепления к погрузчику
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