[bookmark: _GoBack]НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

Отвал поворотный О-300/100Г  / О-360/100Г



Отвал поворотный является незаменимым навесным оборудованием и предназначен для перемещения сыпучих и кусковых материалов, уборки и выравнивания земельных участков, больших территорий и площадей .

Отвалы имеют высокую прочность и отличные характеристики, обеспечивающие их долговечность надежную работу.

Отвал является навесным оборудованием для фронтальных погрузчиков, экскаваторов-погрузчиков и тракторов.

Технические характеристики

	Модель
	0-300/100Г
	0-360/100Г

	Максимальная ширина захвата отвала, мм
	3000
	3600

	Максимальный угол поворота
	±30°
	±30°

	Высота отвала, мм
	1000±15
	1000±15

	Максимальное давление в гидросистеме, МПа
	20
	20

	Масса, кг 
	1320…1380*
	1415…1480*



Примечание - * Масса в зависимости от кронштейнов крепления к погрузчику.
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