НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ фронтальных погрузчиков

**Отвал поворотный ОГ-250**



Отвал поворотный ОГ-250 с гидроприводом поворота предназначен для перемещения сыпучих и кусковых материалов, выравнивания земельных площадей и.т.д.

Отвал представляет собой сварную конструкцию из листовой стали, состоящую из корпуса отвала, поворотного кронштейна, кронштейна, панели, быстрозажимного устройства для крепления к машине.

Поворот отвала осуществляется гидроцилиндрами, подключаемыми к гидросистеме машины, при помощи быстроразъемных соединений (БРС).

В нижней части корпуса отвала установлены две пятки для регулировки глубины врезания ножа в грунт и нож.

Отвал поворотный является навесным оборудованием для коммунально-строительных машин и фронтальных погрузчиков.

Технические характеристики:

|  |  |
| --- | --- |
| Ширина захвата отвала, мм | 2500 |
| Максимальный угол поворота | ±30° |
| Масса отвала, кг | 480 |
| Максимальное давление в гидросистеме, МПа | 25 |
| Максимальная величина потока, л/мин | 65 |