НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ МИНИПОГРУЗЧИКОВ

**Экскаватор**

Ковшовые экскаваторы пользуются большим спросом на рынке и отлично выполняют целый комплекс погрузочно-разгрузочных работ. Из-за практичности их применяют в местах, где большая техника может нанести повреждения или не представляется возможным использовать габаритные машины.

Варианты исполнения:

* модель ЭКС-32-рабочее место оператора в кабине;
* модель ЭК-32-рабочее место оператора на площадке экскаватора (с сидением).

Производительные, универсальные и маневренные - наши экскаваторы отлично подойдут для ваших работ!

Технические характеристики:

|  |  |
| --- | --- |
| Масса экскаватора, кг | 750 |
| Емкость ковша, м3 | 0,065 |
| Наибольшая глубина копания, м | 3,1/2,4 |
| Наименьшая продолжительность цикла, сек | 20 |
| Наибольше смещение оси копания (каретки), мм | ±505 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм: |  |
| длина/ширина/высота | 2250/1930/2320 |
| Максимальное давление в гидросистеме, МПа | 24 |
| Максимальная подача гидравлической жидкости, л/мин | 65 |