[НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ фронтальных](https://kurganservice.ru/product-category/navesnoe-oborudovanie-dlya-universalnyh-minipogruzchikov/) погрузчиков

**Бревнозахват БЗ-3,0**



Бревнозахват БЗ-3,0 предназначен для захвата и перемещения труб и других подобных изделий различного сечения.

Бревнозахват является навесным оборудованием для коммунально-строительных машин и фронтальных погрузчиков.

Технические характеристики:

|  |  |
| --- | --- |
| Диаметр захватываемых труб, мм | 300-600 |
| Максимальный угол поворота прижима | 110 |
| Максимальное давление в гидросистеме, МПа | 16-20 |
| Габаритные размеры, мм | 1050/1610/980 |
| Масса, кг | 500±50 |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |