НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРАКТОРОВ

**Щётка дорожная МТ-300/550**



Щётка дорожная МТ-300/550 предназначена для очистки твёрдого дорожного покрытия от пыли, песка, и других сыпучих веществ не вступающих в химические реакции с материалом щёточных дисков.

Щётка дорожная является навесным оборудованием для фронтальных погрузчиков и тракторов (МТЗ-80.1, МТЗ-82, «Беларус» 900-й серии) ЮМЗ-6, ЮМЗ-6ДМ, ЛТЗ-60АБ). Трактор должен быть оборудован задней трехточечной навеской.

Технические характеристики:

|  |  |
| --- | --- |
| Диаметр щеточных дисков, мм | 550 |
| Ширина захвата щетки, м | 3,0 |
| Количество устанавливаемых щеточных дисков | 56 |
| Максимальная скорость вращения щетки об/мин | 250 |
| Скорость подметания не более, км/час | 8 |
| Максимальное давление в гидросистеме МПа (кгс/см²) | 25(254,8) |
| Угол поворота | 30° |
| Габаритные размеры, мм |  |
| длина/ширина/высота | 1980/3350/1020 |
| Масса, кг | 343 |