НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ-погрузчиков

**Щётка дорожная МП-250/800**

Дорожные щетки МП-250/800 производства “Курган-Сервис” эффективно очищают поверхности от различных видов загрязнений (листва, песок, бытовой и строительный мусор, снег) в самые короткие сроки.

Щётка дорожная является навесным оборудованием для экскаваторов-погрузчиков, [фронтальных погрузчиков](https://kurganservice.ru/navesnoe-oborudovanie-dlya-frontalnykh-pogruzchikov/schyotka-dorozhnaya-mp-250-800-mpg-250-800) и [минипогрузчиков](https://kurganservice.ru/navesnoe-oborudovanie-dlya-universalnykh-minipogruzchikov/schetka-dorozhnaya-mp-156-173188-220%22%20%5Ct%20%22_blank).

**Надежная конструкция и простота в работе делает наши дорожные щетки незаменимым оборудованием для ваших работ!**

Технические характеристики:

|  |  |
| --- | --- |
| Диаметр щеточных дисков, мм | 800 |
| Ширина захвата щетки, м | 2,5 |
| Количество устанавливаемых щеточных дисков | 49 |
| Максимальная скорость вращения щетки, об/мин | 200 |
| Скорость подметания, не более, км/час | 8 |
| Максимальное давление в гидросистеме, МПа (кгс/см²) | 25(254,8) |
| Рекомендуемый расход рабочей жидкости в гидросистеме,не менее, л/мин | 60 |
| Максимальный угол поворота | ±30° |
| Габаритные размеры, мм |  |
| длина/ширина/высота максимальная | 1430/2855/1270 |
| Масса, кг |  |
| МП/МПГ | 440/452 |
| Привод поворота щетки |  |
| МП/МПГ | ручной/гидравлический |
| Напряжение питания пульта управления, В | 12 |
| Исполнение гидропривода | с дренажем/без дренажа |
| Вариант установки щетки | на ковш погрузчика/на переднюю навеску погрузчика |